쇄빙연구선을 활용한 북극연구 수요 조사

안녕하십니까?

극지는 전 지구적 기후변화의 영향을 가장 빨리 흡수하는 지역이자 새로운 기후변화의 시작점으로 작용하기 때문에, 전 세계적인 극지역 환경변화의 관측과 연구의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 북극해 얼음의 해빙(解氷)에 따라 미답·미지의 북극해에 관한 환경적, 과학적, 경제적 관심이 더욱 고조되고 있습니다.

해양수산부는 제3차 남극연구활동 진흥기본계획(’17~’21), 북극활동 진흥 기본계획(’17~’22), 2050 극지활동 청사진(’18~), 극지과학 미래발전전략(’20~) 등 극지관련 정책을 통해 국가적 현안 해결 및 국제사회 기여를 위한 극지과학 연구역량(인프라 포함) 강화 필요성을 거듭 확인한 바 있습니다.

최근 독일, 영국, 중국, 일본 등 남·북극 과학연구를 병행하는 국가들은 제2쇄빙연구선 건조를 통해 극지해역(특히 미답의 북극해) 연구역량 강화를 서두르고 있습니다. 이에 해양수산부는 극지 연구역량 강화를 위한 신규 쇄빙연구선 건조를 위하여 산업계, 학계, 연구기관의 각계각층의 전문가로부터 쇄빙연구선을 활용한 북극연구 수요를 조사하고자 합니다.

본 수요조사서는 북극연구를 대상으로 하며, 작성 양식은 Ⅰ. 쇄빙연구선 활용 연구수요,  Ⅱ. 쇄빙연구선에 필요한 연구 시설‧장비 수요 두 부분으로 구성되어 있습니다. 모든 항목의 상세한 내용 작성을 부탁드리며, 문의 사항은 극지연구소(032-770-8444~6)로 연락주시기 바랍니다.

감사합니다.

제안자	성명 :	연락처	전 화 :
	직위 :		이메일 : @
소속기관	기관 :	소속기관 유형	□산업계, □학계, □연구계 □기타 ( )
	부서 :
극지현장 연구경험	□경험 있음, □경험 없음
관심분야 (복수선택가능)	□기후변화 □대기기상 □해빙 □해양물리 □해양화학 □생물 □수산자원 □생명공학(바이오) □지질 □에너지자원 □조선공학 □기자재 □해운물류 □IT □정책 □기타 : ( 예: 의학, 약학 등 )

※ 본 수요조사서의 빨간색 글씨는 연구수요 작성의 참고 사항으로, 삭제하셔도 무방합니다.

※ 가급적 국가R&D사업 규모로 수요작성을 요청드리며, 소액 과제의 경우 전문가 검토를 통하여 연구목표·연구방식·관측해역 등이 유사한 과제를 연계하여 국가R&D사업 규모의 단일과제로 통합될 수 있습니다.

Ⅰ.  쇄빙연구선 활용 북극연구 수요

연구계획(안)

① 제안과제명

※ 본 수요의 목표와 필요 기술이 예측될 수 있도록 작성해 주세요.

(예) 국내 이상기후와 북극해 연구의 연관성 분석 등

※ 광범위한 용어 보다는 결과와 성과가 짐작될 만한 구체적인 주제어를 사용해 작성해 주세요.

□

② 총연구비

□ (총사업비) ____________백만원

③ 연구기간

20__년 ～ 20__년

(총 __년)

④ 추진주체

(주관기관)

(협력/공동연구 기관)

⑤ 연구목적

□ (연구목적)

□ (연구목표)

※ 최종 목표와 세부 목표를 구분하여 주시기 바랍니다.

⑥ 추진경위

□ 추진근거/배경(있을 경우)

※ 국가과학기본계획 등 관련된 국가 정책이나 근거법령, 국제협력 프로젝트 수행 등 사항이 있는 경우 제시바랍니다.

□ 추진경과(있을 경우)

※ 과거 진행하였거나, 현재 진행 중인 과제인 경우, 기존(계획) 과제 내용을 기재해 주세요.

• (연구과제명) .........

- ...

• (연구기간/연구비) .........

- ...

• (연구내용) .........

- ...

• (연구재원) .........

- ...

⑦ 연구내용

※ 수행하려는 과제 내용을 개조식으로 작성하되, 핵심기술이 손쉽게 파악이 되도록 세부 내용을 제시하거나 <표>와 [그림] 등을 활용하고, 광범위한 의미의 용어 보다는 결과나 성과가 짐작될 구체적인 주제어를 사용해 주세요.

※ 연구수행 내용을 연차별로 세분화 하여 작성해 주시고, 국가R&D사업 규모의 수요(과제)는 각 세부과제 별로 연차별 내용을 작성해 주십시오.

□ 제1세부 과제...

• (1년차/20XX) ...

- ...

• (2년차/20XX) ...

- ...

• (3년차/20XX) ...

- ...

• .........

□ 제2세부 과제...

• (1년차/20XX) ...

- ...

• (2년차/20XX) ...

- ...

• (3년차/20XX) ...

- ...

• .........

□ 제3세부 과제...

• (1년차/20XX) ...

- ...

• (2년차/20XX) ...

- ...

• (3년차/20XX) ...

- ...

• .........

⑧ 연구체계

※ 과제의 목표달성을 위한 추진전략, 추진체계, 추진방법을 작성하시되, 전술한 과제의 목표 및 세부 목표 등과 연계되는 주제어를 사용해 주세요. 성과목표/지표를 추정할 수 있는 용어의 사용을 희망합니다.

※ 가급적 과제의 목표, 수행기간(연차별), 참여기관 등이 연계되는 <표>, [그림]을 활용해 주십시오.

□ 추진전략

• .........

- ...

• .........

□ 추진체계

※ 공동연구가 수행될 경우, 국내·외 기관명을 제시해 주시고, 각 기관별 역할분담 내용을 작성해 주세요. (복수기관 작성 가능)

• .........

기관	역할	비고

□ 추진방법/연구형태

※ 쇄빙연구선 외의 연구인프라의 활용이 필요한 경우, 관련 사항을 적시하여 주세요.

• .........

□ 인프라별 활용도(연구목표 달성 기여도)의 비중

※ 각 인프라별 활용도(연구목표 달성 기여도)의 비중을 추정하여 기재해 주세요.

쇄빙연구선	위성	항공기	기지(육상)	기타(해외정보)	합계
%	%	%	%	%	100 %

⑨ 투자계획

* 해외 공동연구 가능 시 포함하여 작성 요망

※ 연구 수행을 위한 연차별(단계별) 추정 연구비를 백만 원 단위로 작성해 주세요.

※ 쇄빙연구선 사용료는 징수하지 않을 예정으로, 연구비에 반영하지 마시기 바랍니다.

※ 수요조사 결과 검토 시, 연구비가 소규모인 경우 연구목표·연구방식·관측해역 등이 유사한 과제를 연계하여 국가 R&D 사업 규모의 단일과제로 통합될 수 있음을 양해 바랍니다.
연구비가 국가 R&D 사업 규모(연간 연구비 10억원 이상)에 해당하는 경우에는 세부 과제별 연구비를 구분하여 제시해 주시기 바랍니다.

□ 추정연구비 : 총       백만원 (시작년도       백만원)

□ 연도별 추정연구비

(단위: 백만원)

구분	연구기간(20XX～20XX)					총액
	1차년도	2차년도	3차년도	....	....
총연구비
- 과제1
- 과제2
- 과제3

□ 연구비 재원 확보방안

※ 연구비의 확보방안을 선택(복수 가능, )해 주세요. 예시에 없는 부처인 경우에는 해당 부처를 기입해 주세요.

※ 기타 재원에는 연구기관 자체연구비, 국외 공동연구(현물/현금 출자) 등 국가 R&D 신규사업 외의 재원확보 계획이 있는 경우 제시해주세요.

국가 R&D				기타 재원*
해양수산부	과기정통부	산업통상부	기타 부처
□	□	□	□ ( )	□ ( 부처, 재원명 )

□ 재원별 연구비 투자계획

(단위: 백만원)

구분		연구기간(20XX～20XX)					총액
		1차년도	2차년도	3차년도	....	....
총연구비
국가 R&D	해양수산부
	과기정통부
	산업통상부
	기타 부처 (_________)
기타 재원	부처·재원명
	부처·재원명
	부처·재원명

⑩ 진행중 또는 후속과제 여부

※ 현재 진행 중인 과제 또는 계획된 과제의 연속(후속)인 경우, 기존(계획) 과제 내용을 기재해 주세요.

□ 연구과제명 :

□ 연구과제 기간 :

□ 연구비 확보 여부 : □ 확보  □ 미확보

□ 연구비의 재원 종류 :

연구의 필요성

국내∙외

기술동향

※ 과제와 관련한 국내∙외 동향을 보유∙개발하는 기술의 내용과 역량 및 추진현황 관점으로 작성해 주세요.

※ 국내∙외 동향을 통해 과제 추진의 필요성과 시급성이 나타날 수 있도록 작성해 주세요.

□ 국내 기술동향

• ...

...

• ...

□ 국외 기술동향

• ...

...

연구의 필요성

※ 연구의 필요성을 자유롭게 기술 바랍니다.

□

• ...

...

기대

효과

및

활용방안

※ 과학・기술적, 경제・사회적, 정치・외교적 기대효과와 연구성과의 활용방안을 작성해 주세요.

※ 성과의 기대효과는 통합하여 서술이 가능하나, 활용방안은 별도로 제시해 주세요.

□ (과학・기술적 효과) ...

• ...

- ...

□ (경제・사회적 효과) ...

• ...

- ...

□ (정치・외교적 효과) ...

• ...

- ...

□ (성과의 활용 방안) ...

• ...

- ...

극지이슈와의

연관성

※ 제안하실 연구내용이 반드시 하기의 극지이슈와 연관성이 있어야할 필요는 없습니다.

※ 다만, 제안하실 연구내용이 극지·해양과학 분야로서 아래에 제시된 문제/이슈와 관련성이 있는 경우에는  본 수요(과제)가 어떤 문제/이슈 해결에 기여하는지 우선순위에 따라 기재해 주세요. (최대 3순위까지)

□ 문제/이슈와의 연관성

문제/이슈	기여순위
기후변화 및 지구 온난화로 인한 북극해빙 감소 * 지구온난화 → 북극 해빙 감소 → 해양-대기 상호 작용에 따라 이상기후 및 기상재난 초래
북극환경 변화에 따른 한반도 특이기상 현상 발생 * 북극의 환경 변화가 한반도를 포함한 중위도권 기후·기상의 변화 초래
‘중앙 북극해 공해 비규제 어업협정‘ 발효 및 미래 북극해 수산자원 확보 경쟁 가시화 * 풍부한 잠재력을 지닌 북극해 수산자원 확보를 위한 과학적 기반 마련 시급
북극해 해양환경 오염 및 해양생태계 보존 위기 * 해양환경보호, 오염방제, 친환경운항 등 해양생물다양성 보존을 위한 실천적 접근과 지속적인 해양생태계 및 해양환경 모니터링 필요
북극 블루 바이오이코노미 기대감 증대 * 북극이사회는 북극해 해양생물자원을 활용하여 지속가능 비즈니스 창출을 목표로 제시
북극해 자원 정보와 개발을 위한 여건 부족 * 국가적 차원의 안정적 에너지 확보를 위한 북극권 에너지 협력 필요
미래 북극항로 개척을 위한 정보공유 및 IT 기술적용 필요성 증대 * 북극해(빙) 정보의 수집·관리·공유 등 해운 테이터 시스템 구축, 무인화·자동화·빅데이터 기반 북극 선박 운항 기술 개발 필요

□ 문제/이슈와 관련하여 기대되거나 해결될 내용

※ 연구 수행 후 문제/이슈와 연계하여 기대되거나 해결될 내용을 간략히 기술해 주세요.

내용	비고
• (1순위) - ...
• (2순위) - ...
• (3순위) - ...

쇄빙연구선

활용 형태

및

획득자료

※ 쇄빙연구선을 통한 연구 수행 시, 얻고자 하는 관측자료를 제시하여 주시기 바랍니다. (첨부 C. 북극이슈 해결을 위한 기술트리(안) 참조)

□ 쇄빙연구선을 통해 획득할 현장자료 구분

구분	자료의 종류 (기술트리 1·2단계)	자료의 종류 (기술트리 3단계)	획득자료
(A) 기후변화 해빙감소 대기기상	ex) A01	ex) A012, A014	구름, 에어로졸
(B) 수산자원	ex) B03	ex) B031, B032	트롤, 수중음향, 목측
(C) 해양환경 해양생태계	ex) C08	ex) C085	알카리니티, 무기탄소, pH, 영양염
(D) 천연물질 실용화 바이오 이코노미	ex) D01	ex) D011	ROV를 통한 생물 탐사기술
(E) 해저환경 에너지·자원	ex) E05	ex) E052	유망지역 선정, 자원량 평가
(F) 북극항로	ex) F01	ex) F011	해빙두께, 강도, 거칠기, 이동상태
기타

연구

지역 및 시기

※ 첨부A를 참고하여 활동 또는 자료 획득이 필요한 대상지역(해역) 및 획득시기(월별)를 선택(, 복수가능)해 주세요.

※ 첨부B에서 2027년 기준 월별로 해빙분포를 예측하여 제공하오니, 아라온호(1m/3knot 쇄빙능력)로 활동할 수 있는 해역을 확인하시기 바랍니다. 아라온호의 쇄빙능력으로 항해가 불가능한 경우 신규 쇄빙연구선의 쇄빙능력 강화를 고려하도록 하겠습니다.

□ 연구활동 지역 및 시기

	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	N-6	N-7	N-8	N-9	N-10	N-11	N-12	N-13	N-14	N-15
1월	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2월	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3월	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4월	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
5월	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
6월	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
7월	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
8월	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9월	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
10월	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
11월	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
12월	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	기타 : 해당 월, 위도 및 경도

□ 각 해역별 활동 필요성

※ 각 해역에서의 연구활동이 필요한 사유를 구체적으로 제시해 주시기 바랍니다. 고위도 해역(N-1～N-4)에서의 연구가 필요한 경우에는 사유를 반드시 제시해 주시기 바랍니다.

• 해역 N-1 / 기간

- (사유) ...

• 해역 N-7 / 기간

- (사유) ...

승선

사항

※ 쇄빙연구선 탑승을 통한 연구 수행 시, 필요한 연간 총 승선인원과 승선기간을 작성해 주세요.

□ 쇄빙연구선 승선인원 연간      명, 승선기간 연간      일

□ 국내・외 현장 참여기관의 역할과 인원 수

참여기관명	역할 (현장 담당 업무)	승선인원수 (연간)

운영

방안

※ 쇄빙연구선 운영방안을 선택()해 주시고, 해당사항이 없다면 기타에 작성해 주세요.

□ 연구수행 시 타 과제의 참여자 승선과 관련한 쇄빙연구선 운영방안

타 과제와 동시 활용 곤란 : 갑판작업, 정선, 이동 중 견인 등 배타적 활용	□
타 과제와 일정·상당 부분 동시 활용 가능 : 배타적 활용, 공동 활용 혼재	□
타 과제와 동시 활용 가능 : 시설·장비 및 공간의 특정 공간만 활용	□
기타 :

Ⅱ.  쇄빙연구선에 필요한 연구 시설‧장비 수요

(양식)쇄빙연구선 활용 북극연구 수요조사.hwp

※ 귀하의 연구(활동) 수행에 필요한 시설·장비를 예시된 1) 연구 시설‧공간, 2) 연구장비 및 연구지원장비, 3)기타 활용장비에서 선택()해 주세요. 필요한 시설‧장비의 사양을 파악하고자 하오니, 가능하시면 해당 항목의 오른쪽 의견에 동 내용을 추가해 주세요.

※ 기존 연구선(아라온호 및 이사부호)의 각 연구시설‧장비에 대한 간략한 사양은 “첨부D”에 기술되어 있으니, 의견 작성 시 참고하시기 바랍니다.

※ 예시 품목에는 없으나 쇄빙연구선에 구비가 필요한 것이라면, 해당 표의 하단에 추가(수량 제한 없음)로 작성해 주세요.

※ 참고로 각 표의 예시품목에 대한 아라온호/이사부호의 구비여부는 우측(비고)에 표기(○;건조시 구비, ◎;건조후 추가구비, X;건조시 미구비, :건조후 불용/철수)되어 있습니다.

1. 쇄빙연구선에 구비되어야 할 연구실/실험실/작업실 등 시설과 공간

연구실/실험실/작업실 등	비교		선택	의견 (크기, 특수조건)
	아라온	이사부
음향 및 지구물리 연구실(Acoustic & Geophysic Lab)	○	○	□
해양연구실(Oceanographic Lab)	○	○	□
지질·고기후 연구실(Geology & Paleoclimate Lab)	○	○	□
해수분석 연구실(Sea Water Analysis Lab)	○	○	□
화학분석 연구실(Analytical Chemistry Lab)	○	○	□
생물학 연구실 (Biological Lab)	○	○	□
수족관 (Aquarium)	○	X	□
항온실험실(Constant Temperature Lab)	○	○	□
발틱룸 (Baltic Room)	○	○	□
AutoSal Room	○	○	□
중력계실	○	○	□
대기과학연구실	○	○	□
클린룸	○	○	□
현미경실(암실)		X	□
실외 배양수조	X	X	□
문풀(Moon Pool)	X	X	□
해양생물 및 수산생물 분류 및 측정실	X	X	□
냉동시료보관실	○	○	□
연구장비(전자・계측장비 포함)의 점검・수리 작업실	○	○	□
실시간 상시관측을 위한 모니터링 공간	X	X	□
해양장비(예인 및 계류용) 보관실		X	□
구조하중 진동(소음) 계측 및 자료처리실	X	X	□
쇄빙운항성능 연구실(선체 모니터링과 VDR 센터 포함)	X	X	□
기타 필요 시설(명칭과 용도를 기술해 주세요)
• ...
• ...
• ...

2. 쇄빙연구선에 구비되어야 할 연구장비/연구지원장비

연구장비/연구지원장비 등	용도	비교		선택	의견 (사양)
		아라온	이사부
※ 일반 음향장비류
Acoustic Doppler Current Profiler	선저장착식유속측정기	○	○	□
Acoustic Synchronizing System	음향장비간 간섭 제거	○	○	□
Lowered ADCP	CTD 장착용 해류 측정기	○	X	□
Multi-Beam Echo Sounder (DEEP WATER)	다중음파를 이용하여 광역 수심 측정	○	○	□
Multi-Channel Seismic System	심부 해저지층 탐색 및 지질구조 관찰	○	X	□
Precision Depth Recorder	정밀 수심 측정	○	○	□
Scientific Fish Finder	과학 어군 탐지기	○	○	□
Sub-Bottom Profiler	천부 해저지층 퇴적물의 구조와 두께 측정	○	○	□
기타 필요 장비(명칭과 용도를 기술해 주세요)
• ...
• ...
• ...
※ 일반 해양장비류
2nd Evaporation System	이차 초순수 제조	○	○	□
Auto Salinometer	실시간 자동염분측정	○	○	□
Clean Bench	이화학실험대	○	○	□
CTD	정선중 전도도, 온도, 깊이측정	○	○	□
Deepfreezer	급속 동결기	○	○	□
Expandable Bathy Thermograph (X-BT)	신호선을 통해 실시간 수온, 염분도, 전도도 등을 측정	○	○	□
Expandable CTD(xCTD)	실시간 수온, 염분도, 전도도 등을 측정	◎	X	□
Expandable CTD(xCTD) Launcher	xCTD를 투하하는 발사장치	◎	X	□
Fluorometer	식물플랑크톤 형광계	○	X	□
Fume Hood	기화 유해가스 배출장치	○	○	□
GC/MS	가스크로마토그래피 질량분석기	○	X	□
GO-FLO Bottle	해수 채취용 용기	X	X	□
Light Microscope	확대를 통한 정밀 시료 관측	○	X	□
Membrane Inlet Mass Spectrometer	해수 용존 미량기체 분석용 질량분석기	X	X	□
pCO2 System	해수면 온도, 염분도 측정	○	○	□
Sea Water Analyzer	연속적으로 해수의 화학분석	○	X	□
Thermo-Salinograph	실시간 표층수의 온도, 전도도, 염분도 관측	○	○	□
Underwater Undulating Instrument System	해수의 표층부에서 상하운동하며 해양자료 연속측정	○	X	□
Underway CTD(uCTD)	실시간 수온,염분도,전도도 등을 측정	◎	X	□
UV/Visible Spectrophotometer	자외선/가시광선 분광광도분석	○	X	□
Wave Glider	해양무인관측기	X	X	□
기타 필요 장비(명칭과 용도를 기술해 주세요)
• ...
• ...
• ...
※ 해양지질・지구물리 장비류
AUV	해역내 자율적 무선 해저탐사	X	X	□
Box Corer	상자형 해저 표층시료채집	○	○	□
Calypso Long Core System	해저 퇴적물 시추기	X	X	□
Dry Oven	건조 오븐	○	○	□
G-Air Gun	고압공기를 이용한 음파발생기	X	X	□
Giant Piston Corer	대형(장축) 피스톤식 해저퇴적물 채취기	○	○	□
Gravity Corer	자중량 해저퇴적물 시추기	◎	X	□
ITRAX Core Scanner	해저 시추시료(코어) 분석기	○	X	□
Marine Gravity Meter	해상 중력측정	○	○	□
Marine Magnetometer	해상 자력측정	○	○	□
Multiple Corer	다중 원통형 표층시료채집기	○	○	□
Polarized Light Microscope	편광현미경 (광물시료 등 관찰)	○	X	□
ROV	유선 수중 탐사정	X	X	□
Seismic Compressor	고압 압축공기 생성	○	○	□
Sparker (1.5kHz ~ 3.5kHz)	고압 전기방전 발생의 음파지층 탐사기	◎	X	□
TV Grab	해저 영상촬영 및 시료 채취	○	○	□
암석절단기	암석시료 절단기	○	○	□
해저 지열류량 측정기	해저지열류량측정	X	X	□
기타 필요 장비(명칭과 용도를 기술해 주세요)
• ...
• ...
• ...
※ 해양생물・수자원 장비류
Bongo Net	견인용 플랑크톤 채취기	○	X	□
Continuous Plankton Recorder (CPR)	연속 플랑크톤 채집기		X	□
Digital Imaging System for Particle Cell	유기입자 이미지 분석기	X	X	□
Dimmer Controller	수조용 전등 밝기 조정	○	X	□
Echoview p-Processing S/W	과학어군탐지기와 다중빔 어군측심기의 후처리용 S/W	X	X	□
Fish Measurement	어류의 식별 및 체장, 체폭, 체고 등을 측정	X	X	□
Flow Cytobot	생물 이미지 분석 시스템	X	X	□
High Speed Cetrifuger	혼합물 분리	○	X	□
Inverted Microscope	플랑크톤 관찰 현미경	X	X	□
Marine Scale (20/50g ∼60/150kg, 0.5/1g ∼ 1.5/3.0kg)	어류 생체자료 정밀 측정	○	X	□
Low Freq. Omni-Directional Fishery Sonar	전방위 과학 어군 탐지	○	○	□
Multibeam Scientific Echosounder (Mid/Shallow WATER)	음파를 이용하여 중층 어군탐지 및 수심측정	X	○	□
Multi-Temperature Incubator	다중 수온조절 배양기	○	X	□
Plankton Net System (MOCNESS)	동물플랑크톤과 어류유생 플랑크톤 수심별 다층채집	○	○	□
Rectangular Mid-Water Trawl (RMT)	표층과 중층 어류용 선상 트롤	○	X	□
Stereo Microscope	입체현미경 (생물시료 등 관찰)	○	X	□
Trawl Monitoring System	트롤 주변의 수중 음향자료를 이용한 어군 관측 및 제어	X	X	□
Trawl Net	트롤 어망	X	X	□
Ultra-Low Temperature Freezer	극초저온 급속냉동으로 시료 장기간 보존	○	○	□
수조	해양생물 보관(수온/광량 조절)	○	X	□
어란 채취기	펌핑을 통해 해수에 포함된 어란 채취	X	○	□
기타 필요 장비(명칭과 용도를 기술해 주세요)
• ...
• ...
• ...
※ 대기과학 장비류
Above Water Spectrometer	해수면 반사도 측정	○	X	□
Aerosol Auto Sampler	대기시료 채집	○	X	□
Aerosol Mass Spectrometer	대기 에어로졸 측정	○	X	□
Aerosol Sizing Instrument	공기 입자상 물질의 샘플링온도에 따른 수농도를 측정	○	X	□
Aethalometer	대기중 탄소성분 관측	○	X	□
Autosonde	자동 고도별 기상데이터 관측	X	X	□
AWS	실시간 기상자료 처리	○	○	□
Cloud Condensation Nuclei Counter (CCNC)	구름응결핵 수농도 측정	X	X	□
CO/Hg/NO Analyzer	대기중 일산화탄소/수은/산화질소 분석	○	X	□
Condensation Particle Counter Bank	대기중 미자입자 관측	○	X	□
Doppler Cloud Radar	구름의 입자상 및 두께의 연직 구조를 관측	X	X	□
Fast Response CO2/H2O/CH4 Analyzer	이산화탄소, 수증기, 메탄 플럭스 관측	○	X	□
FT-IR Spectro-Radiometer	4km 고도까지의 기상 및 가스 프로파일 연속 측정	X	X	□
LIDAR	대기경계층구조 분석		X	□
Nano-Scanning Mobility Particle Sizer (nano-SMPS)	초미세 에어로졸 크기분포 측정(3-60nm)	X	X	□
Nephelometer	에어로솔 산란계수측정	○	X	□
NO photolytic analyzer	NO 광해리 관측	○	X	□
O3 photolytic analyzer	오존 광해리 관측	○	X	□
Optical Particle Counter (OPC)	에어로졸 크기와 분포 측정 (0.5-20μm)	X	X	□
Proton Transfer Reaction Mass Spectrometer	대기중 유기화합물 측정	○	X	□
Satellite Data Acquisition System	기상위성으로부터 자료 처리	○	○	□
Scanning Mobility Particle Sizer	에어로졸 크기분포 측정 (10-500nm)	X	X	□
Wavemeter	파고 관측		○	□
기타 필요 장비(명칭과 용도를 기술해 주세요)
• ...
• ...
• ...
※ 산업・조선 장비류
Ice Load Monitoring System	해빙에 의한 선체 변형 및 스트레스 연속 측정시스템	X	X	□
IMB (Ice Mass Balance Buoy)	해빙 두께, 이동경로 측정	X	X	□
Optical Strain Gauge	선체의 외벽 변형 측정	○	X	□
Wave & Ice Monitoring Radar	실시간 파고 및 해빙상태 감시	○	X	□
빙두께 및 강도 실시간 계측기	해빙 두께와 강도 계측	X	X	□
환경하중 및 선박 운항상태 측정 영상촬영시스템(VDR)	환경하중 및 선박 운항상태 측정 및 영상촬영	X	X	□
기타 필요 장비(명칭과 용도를 기술해 주세요)
• ...
• ...
• ...
※ 연구 지원장비류
Electro-Optical Winch (Φ 18)	연구장비를 투입・인양에 활용	○	○	□
CTD Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	○	○	□
Multi-Purpose Winch(steel)	연구장비를 투입・인양에 활용	○	○	□
Deep Sea Traction Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	○	○	□
Biological Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	○	○	□
Mooring Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	○	○	□
Deep Sea Tow Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	○	○	□
Over Head Crane for Moon Pool	MP 장비의 투입・인양에 활용	X	X	□
Cursor System for Moon Pool	MP 장비의 투입・인양에 활용	X	X	□
Host Power Unit	연구지원장비의 운영에 활용	○	○	□
Electric Trawl winch system	트롤망 예인, 투입 및 회수 등	X	X	□
Stern A-Frame	연구장비를 투입・인양에 활용	○	○	□
Side A-Frame	연구장비를 투입・인양에 활용	○	○	□
Streamer Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	○	○	□
Umbilical Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	○	○	□
Airgun Handling System	연구장비를 투입・인양에 활용	○	○	□
기타 필요 장비(명칭과 용도를 기술해 주세요)
• ...
• ...
• ...

3. 쇄빙연구선에서 필요로 하는 기타 활용 시스템 및 시설

기타 활용장비	용도	비교		선택	의견 (사양)
		아라온	이사부
LAN 시스템	자료 공유와 인터넷 사용이 가능한 선내 통신망	○	○	□
항해자료 수집 시스템	시간, 위치, 선속, 방위각, 동요 등 실시간 계측 및 수집	○	○	□
엔진 모니터링 시스템	해빙 상태에 따른 엔진 및 추진기의 부하 자료 모니터링	○	○	□
회전식 돌출형 크레인(Davit) 장비	선수에 돌출장비 부착용 지원시설(해빙 두께 및 상태 파악 등)	○	○	□
장비 Test-Bed 실험실	극한지 장비 Test-Bed 활용을 위한 공간 및 시설	X	X	□
구조·구난 장비류	빙해역 운용 구명정, 구조정 등 구조·구난용 장비	X	X	□
Inlet 설비	실내에서 관측・분석할 연구용 외부공기의 연속・자동 흡입 시설	○	○	□
청정 해수 공급시스템	청정 해수를 오염되지 않도록 연속・자동 공급하는 시설	○	○	□
헬기(임차사용)	인력 운송과 연구장비 및 소모품 운반 등, 복수 헬기 운영	○	X	□
호버크래프트(임차사용)	육・해상으로 인력 운송과 연구장비 및 소모품 등을 운반	X	X	□
덮개식 후미 갑판 시설	덮개 제거 시 대형 그물 등을 쉽게 끌어올릴 수 있도록 둥근 형태의 갑판 유지	X	X	□
기상센서 비양 데크	상층기상관측용 벌룬 비양	X	X	□
헬륨가스 보관장소	상층기상관측에 소요되는 헬륨가스통 보관	X	X	□
기타 필요 시설(명칭과 용도를 기술해 주세요)
• ...
• ...
• ...

첨부 A	북극해 지역(해역) 구분

첨부 B	북극해의 월별 해빙(1m 두께) 예측도 (2027년)

※ 파란색 경계선 안쪽의 어둡게 칠해진 해역은 아라온호의 쇄빙능력으로 진입 곤란

※ 파란색 경계선 안쪽의 어둡게 칠해진 해역은 아라온호의 쇄빙능력으로 진입 곤란

첨부 C	북극이슈 해결을 위한 기술트리(안)

(양식)쇄빙연구선 활용 북극연구 수요조사.hwp

문제/이슈	문제/이슈 해결을 위한 과학기술적 접근	기술트리 (1단계)	기술트리 (2단계)	분류코드	기술트리 (3단계)	분류 코드
(A) 북극의 기후변화 및 해빙 감소 북극해 환경변화로 인한 중위도(한반도) 특이기상 발생	북극 기후변화 관측 및 예측 정확도 제고	현장 관측	대기관측	A01	기상 관측 (기압, 온/습도, 바람, 강수, 복사)	A011
					구름 관측	A012
					대기경계층 관측 (난류)	A013
					에어로졸 관측	A014
					온실기체 관측	A015
					상층 기상 관측	A016
					상층 오존 관측	A017
			해빙관측	A02	해빙동역학 관측 (이동, 강도)	A021
					해빙열역학 관측 (온도, 염도)	A022
			상호작용	A03	대기-해빙-해양 상호작용	A031
		지구시스템 모델링	대기 모델링	A04	대기역학 모델링	A041
					구름 모델링	A042
					대기복사 모델링	A043
					대기경계층 모델링	A044
					고층대기 모델링	A045
					대기화학 모델링	A046
					대류 모델링	A047
			해양 모델링	A05	해양난류 모델링	A051
					해양순환 모델링	A052
					해양 생지화학 모델링	A053
			해빙 모델링	A06	해빙동역학모델링	A061
					해빙열역학 모델링	A062
			육상 모델링	A07	지면모델링, 육빙모델링	A071
		자료동화	대기 자료동화	A08	물리 자료동화	A081
					화학 자료동화	A082
			해양 자료동화	A09	물리 자료동화	A091
					생지화학 자료동화	A092
			해빙 자료동화	A10	물리 자료동화	A101
					생지화학 자료동화	A102
			결합 자료동화	A11	물리 결합 자료동화	A111
					생지화학 결합 자료동화	A112
		달리 분류되지 않는 기후변화관측 및 예측 정확도 향상 기술				A00
(B) CAOFA의 회원국 의무 (과학조사) 이행 미래 북극해 조업 가능성 타진	수산자원의 보존 및 지속가능한 이용을 위한 과학조사	수산 자원생물의 조절 요인 파악	서식처 환경 조사	B01	수층 물리 환경 인자	B011
					해류와 순환, 수괴, 해빙	B012
					수층 화학인자(영양염, 미량금속등)	B013
			서식처 먹이생물 조사	B02	일차 생산자와 이차 생산자	B021
					먹이그물 구조 및 에너지 흐름	B022
		수산자원생물과 포식자 현황과 거동	수산자원 생물량과 상위포식자 동태파악	B03	자원생물의 조성과 분포 (트롤, 유전자, 이미지, 수중음향)	B031
					상위 포식자의 분포와 생물량 파악 (목측, 트롤, 수증음향, 유전자)	B032
					상위포식자 조사방법 고도화 (계류형 연중 관측, 위성, 영상)	B033
		수산생물 자원관리 방안	자원생물과 상위 포식자, 어업 상호작용	B04	자원생물과 포식자 상호반응	B041
					과학조사선과 시험조업 자료 비교	B042
			자원량 예측 및 자원관리방안 수립	B05	자원증감 예측 모델	B051
					포식자와 상호작용 예측 모델	B052
					지속가능 최대 자원생산량과 생태계 충격 최소화형 보존조치 도출	B053
		달리 분류되지 않는 수산자원의 보존 및 지속가능한 이용을 위한 과학조사 기술				B00
(C) 지구온난화로 인한 북극해빙 감소 및 피드백 발생 북극해 온난화(해빙감소, 수온증가, 담수유입등)에 따른 해양환경 및 생태계 변화	북극해 해빙/해양환경 및 생태계 보존을 위한 감시 시스템 구축	결빙해역 해빙/해양환경 및 생태계 조사	결빙해역 관측기술 개발	C06	해양 및 장기계류 시스템	C061
					해빙 계류 시스템	C062
			해빙/해양 물리특성	C07	해양순환, 해류특성	C071
					해양 내부파 변화	C072
					해빙-해양 경계 상호작용	C073
					해양 온난화 기작(열, 수괴)	C074
			해빙/해양 생지화학특성	C08	이산화 탄소 변동량 추정	C081
					탄소 플럭스, 생물펌프	C082
					물질순환 과정	C083
					기후기체 변동	C084
					해양 산성화	C085
					미량금속 분포	C086
			해양 환경오염/ 방제기술	C09	미세플라스틱 분포	C091
					해양 오염방제	C092
			해빙/해양 생태계	C10	해빙/해양 생태계 구성인자 군집 및 분포 특성	C101
					생태계 구조 및 기능	C102
		달리 분류되지 않는 해빙/해양 환경 및 생태계 감시 기술				C00
(D) 미지의 북극해 천연물질 상용화 관심 증가 북극이사회, 블루 바이오 이코노미 논의	북극 미답지 해양생물 선점 해양생물 자원 활용 기술 개발	해양 생물자원 확보 및 활용기술	해양생물 탐사기술	D01	해양 생물 탐사기술 (음향, ROV, 인공위성,넷트, 통발등)	D011
					해양생물 종다양성 확보기술 (분류, 계통, 개체군 관리)	D012
			유용 해양 생물의 지속가능 활용기술	D02	라이브 해양생물 유지기술 (스마트 아쿠아리움)	D021
					유용 해양생물 배양기술 (인공종묘생산, 양식, 육종)	D022
			유용 대사체 활용 기술	D03	유용 대사체 확보 및 분리정제기술 (천연물, 분석화학)	D031
					대사체 기반 기능성 바이오 신소재/의약소재 개발기술 (활성 스크리닝, 안전성 평가)	D032
		해양 생물자원의 유전정보 활용기술	해양생물 유전 자원 확보기술	D04	유전체 분석기술	D041
					생물전환공정 기술	D042
			유용 대사체 및 재조합 단백질 활용기술	D05	대사체 기반 기능성 바이오 신소재/의약소재 개발기술 (활성 스크리닝, 안정성 평가)	D051
					단백질 생산 및 분석 기술	D052
					단백질 기반 기능성 바이오 신소재/의약소재 개발기술 (활성 스크리닝, 안전성 평가)	D053
		달리 분류되지 않는 해양생물자원 활용기술				D00
(E) 해빙감소로 미답해역 개방 지구온난화를 가속화하는 북극해저환경 변화	북극 해저 환경조사 및 미답해역 해저 지질·자원 정보 선점 북극해 영구동토층과 가스하이드레이트 해리에 의한 메탄가스 방출현상 및 해저 안정성 규명 북극해 생성 및 지구조 활동과 진화가 전 지구적 기후변화에 미친 영향	현장탐사 및 탐사기술 개발	해저탐사자료 확보 및 DB 구축	E01	해양지구물리탐사 및 DB 구축	E011
					해저지형 탐사 및 DB 구축	E012
					해저퇴적물 탐사 및 DB 구축	E013
					수층탐사 및 DB 구축	E014
					천부/심부 지층 탐사	E015
					해저심부 시추 퇴적물 획득	E016
					롱코어 시추	E017
					잠수정을 통한 해저 시추	E018
					층서 추적용 고지자기, 미고생물, 퇴적학, 중자력 자료 등의 분석자료 및 시추주상도	E019
			첨단 해저탐사기술 개발	E02	무인해저탐사기술	E021
					장기해저계류관측기술(메탄)	E022
					해저심부퇴적물 채취기술	E023
		해저환경 변화 관측	해저영구동토층/가스하이드레이트 해리현상 관측	E03	영구동토층 심부구조 모델링	E031
					가스하이드레이트층 특성 모델링	E032
					해저지층 변동성 모델링	E033
			해저메탄방출현상 관측	E04	해저-수층-대기 메탄 플럭스 관측	E041
					메탄방출 특이 해저구조 탐사	E042
					메탄 생성/소모 기작 분석	E043
		해저자원 부존특성	해저자원 부존지역 파악 및 유망성 평가	E05	해저자원 광역분포도	E051
					유망지역 선정 및 자원량 기초평가	E052
					해저 자원환경도	E053
		국적쇄빙연구선 활용 국제협력 주도	북극연안국 관할해역 및 공해상 공동탐사	E06	캐나다 보퍼트해 국제공동탐사	E061
					러시아 북극해 국제공동탐사	E062
					그린란드 북극해 국제공동탐사	E063
					중앙 북극해 한-러-일 공동탐사	E064
					가켈 해령 미답 구간 국제 공동탐사	E065
					RV Polarstern과 LAMEX 1&2 공동 탐사	E066
			거대 국제과학 프로그램 참여	E07	IOEP-377 현장탐사	E071
					IODP957-pre 현장탐사	E072
		달리 분류되지 않는 해저 환경, 자원, 고기후 탐사 기술				E00
(F) 유럽과 동아시아를 연결하는 북극항로의 경제성 부각	북극해 및 해빙 변화 데이터 확보 데이터의 수집·관리·공유 조선·기자재 및 항해기술 개발	현장관측	해빙관측	F01	해빙 상태 관측 (해빙 두께, 강도, 거칠기, 이동 등)	F011
			원격탐사자료 처리기술 개발	F02	현장자료 기반 인공위성 자료 검보정	F021
		자료 공유 및 활용	해빙 정보 공유 시스템	F03	북극해 해빙 관련 위성 산출물 서비스	F031
			선박 안전 항해 지원	F04	북극해 통과 선박 안전항해 정보	F041
			극지운항 인력양성 지원	F05	극지해역 운항인력 양성 기반 구축 고도화	F051
		Test-Bed	쇄빙/내빙 설계기술 고도화	F06	해빙환경 운항 데이터	F061
					예측 모델과 해빙 실측자료 동화	F062
			내한성능 강화 조선기자재 검증기술	F07	테스트 베드 공간 활용	F071
			빙역 안전운항 예측 및 검증기술	F08	실시간 항로제어인자(구조 안정성/운항성능/빙저항 등) 산출	F081
					빙하중 모니터링	F082
		항해기술	정보통신	F09	인공지능	F091
					빅데이터	F092
					클라우드 컴퓨팅	F093
					사물인터넷(IoT)	F094
			무인/자동화	F10	수중(자율주행)로봇	F101
					선박-항행	F102
					수색-구조	F103
					자원-환경	F104
		달리 분류되지 않는 해빙관측, 원격탐사, 자료공유와 활용, Test-Bed, 항해기술 등				F00

첨부 D	아라온호와 이사부호의 연구 시설‧장비 사양 비교

※ 제시된 연구장비 중 소액장비(30백만원 미만)는 제외하였음을 양해바랍니다.

1. 쇄빙연구선에 구비되어야 할 연구실/실험실/작업실 등 시설과 공간

연구실/실험실/작업실 등	사양
	아라온호	이사부호
음향 및 지구물리 연구실(Acoustic & Geophysic Lab)	건식, Main DK 배치, 92.4 ㎡	건식, Main DK 할당, 110.0 ㎡
해양연구실(Oceanographic Lab)	건식, Main DK 배치, 26.4 ㎡	Main DK 배치, 건식연구실 28.0 ㎡ 및 음향장비실 22.0 ㎡
지질·고기후 연구실(Geology & Paleoclimate Lab)	해수&청수 공급, Main DK 배치, 61.6 ㎡	Main DK 배치, 연구작업실 80.0 ㎡ 및 지질특성연구실 80.0 ㎡
해수분석 연구실(Sea Water Analysis Lab)	해수&청수 공급, Main DK 배치, 28.8 ㎡	해수&청수 공급, Main DK 배치, 해수특성연구실 42.0 ㎡
화학분석 연구실(Analytical Chemistry Lab)	해수&청수 공급, Main DK 배치, 36.5 ㎡	해수&청수 공급, Main DK 배치, 생화학연구실, 53.0 ㎡
생물학 연구실 (Biological Lab)	해수&청수 공급, Main DK 배치, 36.5 ㎡
수족관 (Aquarium)	해수&청수 공급, Main DK 배치, 28.8 ㎡	해당사항 없음
항온실험실(Constant Temperature Lab)	2nd DK 배치, 9.6 ㎡	Main DK 배치, AutoSal Room과 병합, 15.0 ㎡
발틱룸 (Baltic Room)	해수&청수 공급, Main DK 배치, 28.8 ㎡	해수&청수 공급, Main DK 배치, 해수채취분석실 32.0 ㎡
AutoSal Room	해수&청수 공급, Main DK 배치, 10.1 ㎡	Main DK 배치, 항온실험실과 병합, 15.0 ㎡
중력계실	건식, Main DK에 배치, 11.2 ㎡	건식, Main DK 배치, 8.0 ㎡
대기과학연구실	건식, 3 DK 배치, 12.6 ㎡	건식, B DK 배치, 19.0 ㎡
클린룸	Main DK 배치, 14.4 ㎡	Main DK 배치, 54.0 ㎡
현미경실(암실)	Main DK 배치, 10.0 ㎡	해당사항 없음
냉동시료 분석 및 보관실	2nd에 배치, 10.6 ㎡ + 73.0 ㎡	해당사항 없음
연구장비(전자・계측장비 포함)의 점검・수리 작업실	건식, 1 DK 배치, 25.0 ㎡	건식, Main DK 배치, 6.0 ㎡
해양장비(예인 및 계류용) 보관실	Main DK 후미 배치, 28.0 ㎡	해당사항 없음

2. 쇄빙연구선에 구비되어야 할 연구장비/연구지원장비

연구장비/연구지원장비 등	용도	아라온호			이사부호
		제조사	모델명	사양	제조사	모델명	사양
※ 일반 음향장비류
Acoustic Doppler Current Profiler	선저장착식유속측정기	RDI Instrument	OS38	- Beam Angle : 30° - Frequency : 38kHz	RDI Instrument	OS38/ OS150	- Beam Angle : 30° - Frequency : 38, 150kHz
Acoustic Synchronizing System	음향장비간 간섭 제거	Kongs berg Maritime	K-Sync	- Elimination of interference by controlling all acoustic devices on board - 1ms timing resolution	Kongs berg Maritime	K-Sync	- Elimination of interference by controlling all acoustic devices on board - 1ms timing resolution
Lowered ADCP	CTD 장착용 해류 측정기	RDI	Workhorse 300kHz	- Beam angle : 20° - Frequency : 300kHz	RDI	LADCP 600kHz	- Beam angle : 20° - Frequency : 600kHz
Multi-Beam Echo Sounder (DEEP WATER, 12kHz)	다중음파를 이용하여 광역 수심 측정	Kongs berg Maritime	EM122	- Operating Frequency : 12kHz Swath width: 6*depth, to more than 30 km -Depth range : 30~11,000m	Kongs berg Maritime	EM122	- Operating Frequency : 12kHz Swath width: 6*depth, to more than 30 km -Depth range : 30~11,000m
Multi-Channel Seismic System	심부 해저지층 탐색 및 지질구조 관찰	Sercel	Sercel BabySeal	- Total Vol. : 1200cu in - Streamer Cable : 1,500m with hydrophone	-	-	-
Precision Depth Recorder	정밀 수심 측정	Kongs berg Maritime	EA600	- Frequency : 12kHz and 38kHz - Resolution : 1cm	Kongs berg Maritime	EA600	- Frequency : 12kHz and 38kHz - Resolution : 1cm
Scientific Fish Finder (38kHz,120kHz,200kHz)	과학 어군 탐지기	Kongs berg Maritime	EK60	- Frequency : 28, 120, 200kHz - Pulse duration : 64~8192	Kongs berg Maritime	EK60/SH90/ME70	·EK 60 - Frequencies : 18, 38, 70, 120, 200, 333 kHz - Pulse duration : 64~8192 ·ME 70 - Frequency : 70 to 120 kHz - Pulse duration : 64~5120 ·SH 90 -Frequency : 114kHz
Sub-Bottom Profiler (2.5kHz ~ 7kHz)	천부 해저지층 퇴적물의 구조와 두께 측정	Kongs berg Maritime	SBP27	Pulse lengths : 2-100 ms -Sediment layer resolution < 25cm	ATLAS Hydro graphic GmbH	Teledyne ATLAS Parasound P70	-Pulse length : 0.33 － 25 ms -Resolution : 6 cm -Sediment penetration : 15cm
※ 일반 해양장비류
2nd Evaporation System	이차 초순수 제조	Millipore	MQ-INT 10	- TOC : <30 - Bacteria : <1 - Pyrogens : <0.001	Millipore	Milli-Q Integral 15	- TOC : <2 - Bacteria : <0.01 - Pyrogens : <0.001
Auto Salinometer	실시간 자동염분측정	Guildline	8400B	- Range : 0.0001~1.15 Conductivity Ratio - Max Resolution : <0.00001 Conductivity	Guildline	8400B	- Range : 0.0001~1.15 Conductivity Ratio - Max Resolution : <0.00001 Conductivity
CTD	정선중 전도도, 온도, 깊이측정	Seabird	SBE9 Plus	- Paroscientific Digiquartz pressure sensor - 24Hz all-channel scanrate - Built-in NMEA 0183 interface	Seabird	SBE9 Plus	- Paroscientific Digiquartz pressure sensor - 24Hz all-channel scanrate - Built-in NMEA 0183 interface
Expandable CTD(xCTD)	실시간 수온, 염분도, 전도도 등을 측정	Tsurumi-Seiki Co	xCTD	- MK-150N data acquisition - AL12 Launcher	Tsurumi-Seiki Co	xBT	- MK21 data acquisition - Launcher
Fluorometer	식물플랑크톤 형광계	Turner Designs	10-AU	- Chlorophyll a : 0.01ug/L	-	-	-
Light Microscope	확대를 통한 정밀 시료 관측	Olympus	BX53	- Optical system : UIS2 - Focus : 25mm	-	-	-
pCO2 System	해수면 온도, 염분도 측정	GNM, Inc	8050	-Pressure : 0~10dbar - Redox : -1000~+1000mV	GNM, Inc	8050	-Pressure : 0~10dbar - Redox : -1000~+1000mV
Sea Water Analyzer	연속적으로 해수의 화학분석	Seal Analytical GmbH	QuAAtro	- Analytical Console - Samplers - SyringeDilutor	-	-	-
Thermo-Salinograph	실시간 표층수의 온도, 전도도, 염분도 관측	Seabird	SBE45	- Water Jacket : 5리터 - FlowRate : 1리터/sec - Operating : 50psi	Seabird	SBE45	- Water Jacket : 5리터 - FlowRate : 1리터/sec - Operating : 50psi
Underway CTD(uCTD)	실시간 수온,염분도,전도도 등을 측정	Ocean Science	rapidCAST	- Probe, Winch, Davit - Depth Rating : 2000m Pressure Accuracy : 오차범위 0.05% Temperature Accuracy : 오차범위 0.01C	-	-	-
※ 해양지질・지구물리 장비류
Box Corer	상자형 해저 표층시료채집	Marine Tech	Box Corer	- Box size : 50 x 50 x 65 cm - Total Wire Load : 1.5~3tonnes	-	-	-
Giant Piston Corer	대형(장축) 피스톤식 해저퇴적물 채취기	Osil & Evotec	-	- 채취범위:30m - Barrels, Couplings, Cutter, Catcher, Handling Sys. - Release Module, Crane, Davit	OSIL	Giant Piston Corer system	- 채취범위:30m - Barrels, Couplings, Cutter, Catcher, Handling Sys. - Release Module, Crane, Davit
Gravity Corer	자중량 해저퇴적물 시추기	OSIL	GRAV6m(66)	- 450kg (6m) - Core Length : 6m - Core Diameter : 66.5mm	-	-	-
Marine Gravity Meter	해상 중력측정	Micro-g Lacoste	Air-Sea Gravity Sytem II	- Resolution : 0.01mGal - Range : 20,000 mGals	Micro-g Lacoste	MGS-6	- Range : 50,000 mGals
Marine Magnetometer	해상 자력측정	Marine Magnetics	SeaSpy	- Absolute accuracy : 0.2nT - Sensitivity : 0.01nT	-	-	-
Multiple Corer	다중 원통형 표층시료채집기	KC Denmark	Model 70.000	- Stainless steel body - Hydrostatic seal	-	-	-
Seismic Compressor	고압 압축공기 생성	Greenfield	CT/GA90W	- FAD : 210bar	LMF	LMF51s	- 3,000psi
Sparker (1.5kHz ~ 3.5kHz)	고압 전기방전 발생의 음파지층 탐사기	SIG	SIG	- Power : 100~6,000J - Charging : 2000J/s - Synchronization : TTL front configurable	-	-	-
※ 해양생물・수자원 장비류
Low Freq. Omni-Directional Fishery Sonar (24/26/28/114kHz)	전방위 과학 어군 탐지	Kongs berg Maritime	SX90	- 20/30 kHz - Transceiver channels : 256	Kongs berg Maritime	SH90	- 111.5~226.5kHz - Transceiver channels : 480
Multibeam Scientific Echosounder (Mid/Shallow WATER, 70-120kHz)	음파를 이용하여 중층 어군탐지 및 수심측정	-	-	-	Kongs berg Maritime	EM710	- Frequency : 40~100kHz - Maximum 800Beam
Plankton Net System (MOCNESS)	동물플랑크톤과 어류유생 플랑크톤 수심별 다층채집	BESS	BESS	Depth rating : 6,000m Net Size : 333 micron	BESS	BESS	Depth rating : 6,000m Net Size : 333 micron
수조	해양생물 보관(수온/광량 조절)	해저랜드	-	수냉식 냉각기: 1.5HP - Blower : 75L/min	-	-	-
※ 대기과학 장비류
Above Water Spectrometer	해수면 반사도 측정	Sea-Bird Electronics	HSAS	- Hyperspectral Radiance FOV air sensor - HSAS Surface Reference Sensor	-	-	-
Aerosol Sizing Instrument	공기 입자상 물질의 샘플링온도에 따른 수농도를 측정	GRIMM Aerosol Technik	265TC	account for 20%~50% PM2.5 over 30 different size ranges	-	-	-
Aethalometer	대기중 탄소성분 관측	Magee Scientific Company	AE22	- <0.1 micrograms/meter-cubed sensitivity - 5% Accuracy	-	-	-
Condensation Particle Counter Bank	대기중 미자입자 관측	TSI	CPC3772&3776	-Particle Concentration Accuracy : ±10% at <3 × 105 particles/cm3	-	-	-
Fast Response CO2/H2O/CH4 Analyzer	이산화탄소, 수증기, 메탄 플럭스 관측	Picarro	G2301-f	- Measurement Cell Pressure Control : within 0.003 atm - Sample Flow rate : ~8 slm at 760 Torr	-	-	-
Nephelometer	에어로솔 산란계수측정	TSI	TSI 3563	- Sensitivity to light-scattering coefficients : 2.0 × 10-7 per meter Bandwidth : 40nm	-	-	-
NO photolytic analyzer	NO 광해리 관측	ECO Physics	CLD780& PLC762	- Measuring Range: 0-5.10, 50,100,500ppb - Sensitivity : 50ppt in 3 sec - 10ppt in 60sec	-	-	-
Optical Particle Counter (OPC)	에어로졸 크기와 분포 측정 (0.5-20μm)				-	-	-
Proton Transfer Reaction Mass Spectrometer	대기중 유기화합물 측정	Ionicon Analytik	PTR-TOF-2000	- Resolution : >1500 m/Δm (FWHM)	-	-	-
Satellite Data Acquisition System	기상위성으로부터 자료 처리	Dartcom	Dartcom	- L/S band, NOAA, Fengyun,DMSP	Sea Space	WDS	- Attenuation : Less than 0.15dB at 1.7GHz Transmission & Scattering.
※ 산업・조선 장비류
환경하중 및 선박 운항상태 측정 영상촬영시스템(VDR)	환경하중 및 선박 운항상태 측정 및 영상촬영	STI	VDR-1000	- Main Control Unit - Remote Alarm Unit Final Storage Unit	-	-	-
※ 연구 지원장비류
Electro-Optical Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	Hawboldt	아라온호 맞춤형	- Electro-optic cable, - 17.35mm x 8,500m.	MacGregor	이사부호 맞춤형	- Optic 3, Power 3 - 17.35mm x 10,000m
CTD Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	Hawboldt	아라온호 맞춤형	- Coaxial Cable - 8.03mm x 10,000m	MacGregor	이사부호 맞춤형	- Synthetic EM cable - 15.25mm x 10,000m
Multi-Purpose Winch(steel)	연구장비를 투입・인양에 활용	Hawboldt	아라온호 맞춤형	- Steel wire - 12.7mm x 8,000m	MacGregor	이사부호 맞춤형	- Steel wire - 20mm x 10,000m
Deep Sea Traction Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	Hawboldt	아라온호 맞춤형	- Synthetic Rope - 28.6mm x 7,500m	MacGregor	이사부호 맞춤형	- Synthetic Rope - 28mm x 10,000m
Biological Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	Hawboldt	아라온호 맞춤형	- Coaxial cable - 8.03mm x 6,000m	MacGregor	이사부호 맞춤형	- Coaxial cable - 8.03mm x 6,000m
Deep Sea Tow Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	Hawboldt	아라온호 맞춤형	- Coaxial cable - 17.27mm x 8,000m	MacGregor	이사부호 맞춤형	- Optic 1, Cound 2 - 17.27mm x 10,000m
Host Power Unit	연구지원장비의 운영에 활용	Hawboldt	아라온호 맞춤형	>250 HP	MacGregor	이사부호 맞춤형	확인불가
Stern A-Frame	연구장비를 투입・인양에 활용	Hawboldt	아라온호 맞춤형	- SWL: 35T - Outreach: 6.3m - Inboard: 5.3m	MacGregor	이사부호 맞춤형	- SWL: 30T - Outreach: > 5m - Height above Deck : >8m
Side A-Frame	연구장비를 투입・인양에 활용	-	-	-	MacGregor	이사부호 맞춤형	- SWL: 25T - Angle of movement : 70 °
Streamer Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	Hawboldt	아라온호 맞춤형	- Drum Capacity : 2,750m Cable - Speed : 60m/min	-	-	-
Umbilical Winch	연구장비를 투입・인양에 활용	Hawboldt	아라온호 맞춤형	- Drum Capacity : 150m Umbilical - Speed : 30m/min	-	-	-
Airgun Handling System	연구장비를 투입・인양에 활용	Hawboldt	아라온호 맞춤형	Z-frame 방식 Maximum 8m from Stern	-	-	-

3. 쇄빙연구선에서 필요로 하는 기타 활용 시스템 및 시설

기타 활용장비	용도	사양
		아라온호	이사부호
LAN 시스템	자료 공유와 인터넷 사용이 가능한 선내 통신망	건식, Main DK 배치, 17.6 ㎡	건식, A DK 배치, 8.0 ㎡
항해자료 수집 시스템	시간, 위치, 선속, 방위각, 동요 등 실시간 계측 및 수집	S/W DDOS 연계, 실시간 동화	S/W MDMS 연계, 실시간 동화
엔진 모니터링 시스템	해빙 상태에 따른 엔진 및 추진기의 부하 자료 모니터링	자체 PMS와 연계	자체 PMS와 연계
회전식 돌출형 크레인(Davit) 장비	선수에 돌출장비 부착용 지원시설(해빙 두께 및 상태 파악 등)	CTD 전용크레인 및 우현 A-Frame과 탈부착용 Davit 활용	CTD 전용크레인 및 우현 A-Frame 활용
Inlet 설비	실내에서 관측・분석할 연구용 외부공기의 연속・자동 흡입 시설	선수 Mast 및 3 DK 배치, 대기과학연구실 흡입구 2구 구비	선중앙 Mast 및 B DK 배치, 대기과학연구실 흡입구 구비
청정 해수 공급시스템	청정 해수를 오염되지 않도록 연속・자동 공급하는 시설	선저 중앙 취수장치 구비	선저 중앙 취수장치 구비
헬기(임차사용)	인력 운송과 연구장비 및 소모품 운반 등, 복수 헬기 운영	소형 2기 탑재능력(착륙장 및 격납고) 확보	해당사항 없음