컬럼실험을 통한 황화광물 피복제의 산화억제연구

주요어 : 산성광산배수, 철규산염, 철인산염, 피복

자원대학교 자원공학과

2) 한국대학교 자원공학과

홍길동1) ･ 이철수1) ･ 김영희1)* ･ 가나다2)

*Corresponding Author(김영희), ksmer@ksmer.or.kr

2014 추계연합학술발표회

2014 추계연합학술발표회

초록분량: 1매(단면) _페이지 초과 시 반송

본문작성: Abstract만 기재 가능
서론, 본론 양식이 필요한 경우 양식사용

	2018 Fall Joint Conference of KSMER ∙ KSRM

Abstract(서 론)

황화광물의 산화로부터 생성된 Fe3+이 규산염이나 인산염과 결합하여 생성된 철규산염이나 철인산염이 황화광물의 표면을 피복하여 ........

본 론

충남 금산군 암석시료의 XRF 분석결과 및 NAPP & NAG 실험결과는 다음과 같다(Table 1 and Fig. 1). ...........................

Table 1. The values of elements (wt.%) for rock samples analyzed by X-ray fluorescence (XRF)

Element	wt.(%)
Si	30.67
Fe	26.25

Fig. 1. The values of total Fe from coated rock samples with 0.05M coating agent and various oxidation conditions

결 론

본 연구에서는 황화광물을 함유한 암석 시료에 Na2SiO3와 KH2PO4를 이용하여 표면에 피막을 형성시켜 산화를 억제하는 실험을 수행하였다.

사 사

본 연구는 자원공학회의 주요사업(16-330)의 지원으로 수행되었습니다.

References

Nyavor, K. and Egiebor, N.O., 1995. Control of pyrite oxidation by phosphate coating. The Science of the Total Environment, 162(2-3), 225-237.